Załącznik nr 2

**Informacja o planowanym przedsięwzięciu, zawierające dane określone w art. 49 ust.3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony środowiska**

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia - Inwestycja ma na celu zachowanie i zabezpieczenie Obszaru Chronionego Krajobrazu Doliny Łeby nad jeziorem Strzepcz poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej w ul. Miotka , Ks. Szarafińskiego, Wieckiego, oraz zagospodarowanie terenu polegającego na utwardzenie nawierzchni ulic , wbudowanie pomostu, plaży i dojść do tych obiektów. Powyższe elementy będą usytuowane na działkach o nr 460, 461, 463, 458/1, 458/2, 458/4,4748, 474/11,459/9, 264 stanowiących własność Gminy Linia
2. Obiekty będą wkomponowane w naturalny krajobraz otoczone zielenią i tak: plaża nad jeziorem będzie o powierzchni 624m2, pomost konstrukcja betonowe metalowa nawierzchnia drewniana będzie o powierzchni 42m2, ciągi turystyczne, które doprowadzają do jeziora i umożliwiają spacerowanie będą o powierzchni 2800m2, natomiast drogi doprowadzające przewiduje się o powierzchni 2480m2.Obecnie powierzchnie te są szutrowe z nierównościami, a przepływająca woda bez podczyszczenia wpada do jeziora. Zastosowanie urządzeń podczyszczających znacznie polepszy warunki a nawierzchnia utwardzona w kostce brukowej spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa polepszy walory estetyczne.
3. Rodzaje technologii: przewiduje się kanalizację deszczową zakończoną osadnikiem nieczystości i separatorem, nawierzchnie ulic ciągów i parkingów przewiduje się w kostce brukowej najbardziej przyjaznej środowisku.
4. Nie przewiduję się innych wariantów przedsięwzięcia.
5. Do planowanej inwestycji zużyje się materiały drogowe i sanitarne posiadające stosowne atesty i aprobaty dopuszczające do stosowania tj. rury PVC ok. 700mb, dwa separatory i dwa osadniki z elementów betonowych studnie betonowe w ilości ok. 20 kostki brukowej ok.5280m2, podbudowy z kruszywa ok. 792m3, drewna konstrukcyjnego ok. 4m3, betonu ok. 25m3 i wody ok. 18m3
6. Całe przedsięwzięcie ma na celu chronić środowisko i miedzy innymi budowa pomostu i plaży uporządkuje gospodarkę rybacką i i zasady z korzystania z jeziora. Kanalizacja deszczowa z urządzeniami czyszczącymi i nawierzchnią utwardzoną z kostki brukowej zapobiegnie zanieczyszczaniu jeziora.
7. Inwestycja ma na celu ochraniać środowisko przez zastosowanie urządzeń podczyszczających obecna woda powierzchniowa zostanie oczyszczona i wprowadzona przez uregulowane zrzuty ilość wody w/ g obliczeń przy średnich opadach wynosić będzie ok. 4 0l/s
8. W opracowanym przedsięwzięciu nie ma możliwości wystąpienia trans granicznego oddziaływania na środowisko.
9. W opracowanym przedsięwzięciu nie występują obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody.

Sporządził; Mirosław Gaffka